招（议） 标  书
编号： CG-XTY-2026100902
第一部分 投标邀请
标的名称：高强螺栓、剪力钉采购
四川兴天元钢桥有限公司（下称“招标人”）邀请合格的投标人递交标书投标。有关事项如下：
1．概述：
1.1本次招标范围为我公司26年10月至27年10月各项目高强螺栓、剪力钉年度招标，招募有质量、价格和服务优势的供应商，签订包含各种规格的年度协议，具体项目需采购时，双方按照年度协议履行，价格浮动机制：以签订合同当月 “我的钢铁网”公布的《特钢综合指数月指数》（以下简称“特钢指数”）为基数，以供货当月“特钢指数”为比较价进行调差，详情见第五部分 结算与付款。
1.2交货地点：德阳市图们江路29号
1.3报价清单：（详见附件）
1.4招标人于2026年10月9日以电话/微信形式向拟邀标单位发出招（议）标邀请。
1.5投标书应于下述开标时间之前发送至邮箱scxtygq@126.com。
2．开标时间、地点：
开标时间：2026年10月16日下午 2:00；
[bookmark: _GoBack]开标地点：线上开标；
3．通讯联系：
地  址：四川省德阳市图们江路29号；邮编：618000
电  话：0838-2602727
联系人：刘春蓉 18142518950
Email：scxtygq@126.com


第二部分 投标人须知
一、总则
1．投标保证金及其他费用
投标保证金金额：/元。
投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
2．招标文件的修改
2.1 在投标截止时间3日前，招标人无论出于何种原因，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补遗书的方式进行修改。
2.2 对招标文件的修改，将以书面形式公布到招标平台上。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束作用。
2.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知每一投标人。
3．其它
3.1 投标文件逾期送达的，招标人不予受理：
3.2 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：
（1）未响应招标文件的；
（2）无投标保证金的有效性；
（3）低于成本价竞标；
（4）投标附有招标方不能接受的条件；
（5）投标文件未盖公章的。
二、投标书的编制
4. 投标书构成
4.1 投标人编写的投标书应包括下列部分：
（1）投标报价单
（2）资格证明文件
（3）投标保证金缴纳记录或证明
5. 资格证明文件
[bookmark: _Hlk164124158]5.1营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格，能独立承担民事责任，具有高强度螺栓、剪力钉生产供应经验的生产商，具有一定规模的生产基地；
2.财务能力要求：注册资金不低于500万元人民币，经税务部门注册登记核准的一般纳税人，具有良好的社会信誉和财务状况；
3. 生产能力要求：生产商具有产品生产必备配套的机械设备、检验设备,且有相应的专业技术人员;
[bookmark: _Hlk164124174]4. 质量保证能力要求：具有应募产品M24、M30两个规格质量检测部门近年（2024-2026年）的产品质量检测合格报告；具有完善的产品质量保证体系（有效的ISO9000质量管理体系等认证证书）；
[bookmark: _Hlk164124427]5. 供货业绩要求：有近年（2024-2026年）3000吨以上桥梁钢结构螺栓的供货业绩、桥梁钢结构项目剪力钉供货业绩，并提供相关业绩证明材料（中标通知书或合同、结算发票）；
[bookmark: _Hlk44656364]6.履约信用要求：履约信用良好，近年（2024-2026年）经营活动中无重大安全、质量、环保事故、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况；
3、 投标保证金的递交
6、投标保证金
6.1 投标人应提供投标保证金/元。
6.2 投标保证金采用转账汇款形式提交。
6.3 投标保证金账户：
开户名称：四川兴天元钢桥有限公司
开户行：长城华西银行股份有限公司德阳高新科技支行
帐号：2010300006186116
6.4 在开标时，未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。
6.5 投标保证金在开标后30日内无息退还。
6.7 发生下列情况之一，保证金将被没收。
（1）投标人不按本须知规定签约；
（2）投标人相互串通或以他人名义进行投标的；
（3）投标人弄虚作假骗取中标的。
4、 开标与评标
7．开标与答疑
7.1 招标人将在“投标邀请”中规定的时间和地点组织开标，开标过程无需投标人参加。
7.2 投标人对招标文件如有疑点要求澄清或认为有必要与招标人进行技术交流时，可用书面、微信形式通知招标人，但通知不得迟于开标日期前3天，否则拒绝答复。 
8．评标办法
8.1 招标人将根据招标文件编制评标细则，作为评标委员会对投标文件评审的依据。
8.2评审：通过初步评审的投标文件，评委将分别对其历年产品质量、生产能力、资金实力、企业实力等各个方面进行详细的综合评审。
8.3价格核准的原则
8.3.1 若用小写表示的金额和用大写的金额不一致，以大写表示的金额为准。
8.3.2 如投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
8.4 价格的评审
8.4.1总体报价评审：评审以核准后的价格为准。主要是审核投标人的各项报价和总体报价是否清楚，若发现投标人报价有不清楚的地方，允许澄清。对报价有重大不清晰情况而又不能做出合理解释的投标人，取消其可能备选的资格。
8.4.2 评标价的确定：经总体报价评审的报价即为评标价。
8.5 确定中标人
评标委员会对投标人进行价格性能比排序，排序最前者为中标候选人。
5、 授予合同
9．合同授予
招标人向中标人发出中标通知，中标人应在接到中标通知后1周内与招标人签定合同，若中标人拒绝签定合同，则招标人有权将合同授予给中标备选人。
10．招标人权利
招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

第三部分 技术规格书
[bookmark: _Toc165216650]（一）高强度螺栓
[bookmark: _Toc165216651][bookmark: _Toc291586246]1.一般要求
1.1  供货方应保证所供货物的技术指标符合国家现行标准及业主的质量技术要求；
1.2  本项目必须使用符合设计要求的货物；
1.3  供货方应满足招募单位在供货合同中或货物的使用过程中提出的补充或修改意见；
1.4  供货地点：采购方指定的交货地点；
1.5  供货方提供的货物必须按批配套供货，应根据规范GB/T 1231-2024要求随货提供每批次产品合格证。
[bookmark: _Toc165216652][bookmark: _Toc291586247]2.质量保证措施
2.1  供货方应随时接受采购方或采购方委托的质检单位，对供货方的质量保证体系进行检查；
2.2  供货方应接受随时对质量跟踪抽样检验，抽样的标准，方法和比例均按照相应的国家标准执行；
[bookmark: _Toc291586248][bookmark: _Toc165216653]3.标准和规范
3.1 供货方所供货物应执行现行的国家标准行业技术规范，即：
高强度螺栓、螺母与垫圈应符合国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》（GB/T1231-2024）及设计图规定的标准要求。
[bookmark: _Toc165216654][bookmark: _Toc291586249]4.高强度螺栓连接副技术要求：
4.1 螺栓、螺母、垫圈的性能等级和材料应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》（GB/T1231-2024）表7的规定。
4.2 螺栓、螺母、垫圈的匹配应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》（GB/T1231-2024）表8的规定。
4.3 螺栓机械性能应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》（GB/T1231-2024）6.2.1的规定。
4.4 螺母机械性能应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》（GB/T1231-2024）6.2.2的规定。
4.5 垫圈机械性能应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》（GB/T1231-2024）6.2.3的规定。
4.6 大六角高强度螺栓连接副扭矩系数应满足内控标准要求，即进场检验扭矩系数平均值在0.120～0.140（扭矩系数带宽夏季为0.115～0.135；冬季为0.125～0.145；标准差≤0.0080；变异系数VK≤0.077）。
4.7扭矩系数保证期为自出厂之日起6个月以上。
4.8螺栓、螺母的螺纹的基本尺寸应按GB/T196中粗牙普通螺纹的规定。螺栓螺纹公差带应按GB/T197的6g，螺母螺纹公差带应按GB/T197的6H。
4.9螺纹牙侧表面粗糙度的最大参数值应为Ramax12.5μm。
4.10螺母的螺纹加工方法，应热处理后攻丝。
4.11螺栓、螺母和垫圈均应进行保证螺栓连接副扭矩系数和防锈的表面处理。
[bookmark: _Toc165216655]5.其他
其他未尽事宜或具体项目有特殊要求的，则按照项目、设计院提供技术要求或相关国家或行业标准为准。
（二）剪力钉
1.一般要求
1.1  供货方应保证所供货物的技术指标符合国家现行标准及业主的质量技术要求；
1.2  本项目必须使用符合设计要求的货物；
1.3  供货方应满足招募单位在供货合同中或货物的使用过程中提出的补充或修改意见；
1.4  供货地点：采购方指定的交货地点；
1.5  供货方提供的货物必须按批配套供货，应根据规范GB/T 10433-2024要求随货提供每批次产品合格证。
2.质量保证措施
2.1  供货方应随时接受采购方或采购方委托的质检单位，对供货方的质量保证体系进行检查；
2.2  供货方应接受随时对质量跟踪抽样检验，抽样的标准，方法和比例均按照相应的国家标准执行；
3.标准和规范
3.1 供货方所供货物应执行现行的国家标准行业技术规范，即：
剪力钉、瓷环应符合国家标准《紧固件 电弧螺柱焊用螺柱和瓷环》（GB/T10433-2024）及设计图规定的标准要求。
4.技术要求
4.1螺柱材料应符合《紧固件 电弧螺柱焊用螺柱和瓷环》（GB/T10433-2024）表2要求，同时满足5.4对焊接性的要求。
4.2剪力钉底部需平整，不能有倾斜的剪切面且符合A型尖端（圆弧形）。剪力钉长度均为焊后长度。
4.3抗剪螺柱成品应无影响使用的毛刺。抗剪螺柱头部裂纹应符合《紧固件 电弧螺柱焊用螺柱和瓷环》（GB/T10433-2024）8.2节图15的要求。
4.4抗剪螺柱焊接后性能和试验方法应符合《紧固件 电弧螺柱焊用螺柱和瓷环》（GB/T10433-2024）附录A要求。
5.其他
其他未尽事宜或具体项目有特殊要求的，则按照项目、设计院提供技术要求或相关国家或行业标准为准。






第四部分 报价清单
（一）高强螺栓报价清单
	材质：M16-M24:ML20MnTiB    M27-M30:ML40CrMo   等级：10.9S

	规格
	M16
	M20
	M22
	M24
	M27
	M30

	吨位报价(元/吨)
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	编号
	长度(mm)
	单价(元/套)
	重量(克/套)
	单价(元/套)
	重量(克/套)
	单价(元/套)
	重量(克/套)
	单价(元/套)
	重量(克/套)
	单价(元/套)
	重量(克/套)
	单价(元/套)
	重量(克/套)

	1
	45
	
	201.75
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2
	50
	
	209.65
	
	362.46
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	3
	55
	
	216.15
	
	374.86
	
	466.31
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4
	60
	
	224.05
	
	387.16
	
	481.21
	
	626.74
	/
	/
	/
	/

	5
	65
	
	231.95
	
	397.46
	
	496.11
	
	644.54
	
	870.15
	/
	/

	6
	70
	
	239.85
	
	409.76
	
	508.81
	
	662.24
	
	892.65
	
	1087.71

	7
	75
	
	247.75
	
	422.06
	
	523.71
	
	677.04
	
	915.15
	
	1115.51

	8
	80
	
	255.65
	
	434.46
	
	538.61
	
	42110.44
	
	934.25
	
	1143.21

	9
	85
	
	263.55
	
	446.76
	
	553.51
	
	712.54
	
	956.75
	
	1166.61

	10
	90
	
	271.45
	
	459.06
	
	568.51
	
	730.34
	
	979.15
	
	1194.41

	11
	95
	
	279.35
	
	471.46
	
	583.41
	
	748.04
	
	1001.65
	
	1222.11

	12
	100
	
	287.25
	
	483.76
	
	598.31
	
	765.84
	
	1024.15
	
	1249.91

	13
	110
	
	302.95
	
	508.46
	
	628.11
	
	801.34
	
	1069.05
	
	1305.41

	14
	120
	
	318.75
	
	533.06
	
	658.01
	
	836.84
	
	1114.05
	
	1360.81

	15
	130
	
	334.55
	
	557.76
	
	687.81
	
	872.34
	
	1158.95
	
	1416.31

	16
	140
	/
	/
	
	582.36
	
	717.71
	
	907.84
	
	1203.95
	
	1471.81

	17
	150
	/
	/
	
	607.06
	
	747.51
	
	943.34
	
	1248.85
	
	1527.31

	18
	160
	/
	/
	
	631.76
	
	777.31
	
	978.94
	
	1293.75
	
	1582.81

	19
	170
	/
	/
	/
	/
	
	807.21
	
	1014.44
	
	1338.75
	
	1638.31

	20
	180
	/
	/
	/
	/
	
	837.01
	
	1049.94
	
	1383.65
	
	1693.81

	21
	190
	/
	/
	/
	/
	
	866.91
	
	1085.44
	
	1428.65
	
	1749.31

	22
	200
	/
	/
	/
	/
	
	896.71
	
	1120.94
	
	1473.55
	
	1804.81

	23
	220
	/
	/
	/
	/
	
	956.41
	
	1191.94
	
	1563.45
	
	1915.71

	24
	240
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	1263.04
	
	1653.35
	
	2026.71

	25
	260
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	1743.25
	
	2137.71

	26
	280
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	2248.71

	27
	300
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	2359.61

	注：每套螺栓应包括一个螺栓、一个螺母和两个垫圈。每套单价=吨位价/1000000*重量，上表未列出规格均按此公式换算(保留两位小数)。

	
单位名称（加盖公章）：
法定代表人或被授权代理人签字：
日期：　　年   月　　日


（二）剪力钉报价清单
	
	材质代号：SD1

	规格
	φ10
	φ13
	φ16
	φ19
	φ22
	φ25

	编号
	焊后长度(mm)
	单价(元/套)
	单价(元/套)
	单价(元/套)
	单价(元/套)
	单价(元/套)
	单价(元/套)

	1
	40
	
	
	
	
	
	

	2
	50
	
	
	
	
	
	

	3
	60
	
	
	
	
	
	

	4
	70
	
	
	
	
	
	

	5
	80
	
	
	
	
	
	

	6
	90
	
	
	
	
	
	

	7
	100
	
	
	
	
	
	

	8
	110
	
	
	
	
	
	

	9
	120
	
	
	
	
	
	

	10
	130
	
	
	
	
	
	

	11
	140
	
	
	
	
	
	

	12
	150
	
	
	
	
	
	

	13
	160
	
	
	
	
	
	

	14
	170
	
	
	
	
	
	

	15
	180
	
	
	
	
	
	

	16
	190
	
	
	
	
	
	

	17
	200
	
	
	
	
	
	

	18
	210
	
	
	
	
	
	

	19
	220
	
	
	
	
	
	

	20
	230
	
	
	
	
	
	

	21
	240
	
	
	
	
	
	

	22
	250
	
	
	
	
	
	

	注：每套剪力钉配套UF型瓷环1颗。


单位名称（加盖公章）：
法定代表人或被授权代理人签字：
日期：　　年   月　　日
第五部分 结算与付款
[bookmark: _Toc238552287][bookmark: _Toc445373399][bookmark: _Toc466988316][bookmark: _Toc165216663]1.结算方式
1.1供应期：按项目需求
1.2基准价：原材料价格参考 “我的钢铁网”公布的《特钢综合指数月指数》（以下简称“特钢指数”）。以2026年10月的特钢指数为基准。
1.3比较价：与2026年10月特钢指数相比，供应期内（当月月度指数）特钢指数涨跌差额超过5%时，对价格进行相应调整，差额在5%及以内不予调整（例：11月21-12月20日供应的物资按照11月指数结算）。
调整规则如下：当供应期内特钢指数涨跌差额>5%时，结算单价为=中标单价*[1+（涨跌差额±5%）]，例：某供应期《特钢综合指数月指数》涨幅为10%，则结算单价为：中标单价*[1+（10%-5%）]；某供应期《特钢综合指数月指数》跌幅为10%，则结算单价为：中标单价*[1+（-10%+5%）]。
[bookmark: _Toc165216664]2.付款方式
当批次完成交货，验收合格结算办理完成后，90天内支付当期货款结算金额95%的价款，剩余5%价款，如质保期内未出现任何质量问题，则待质保期满后30天内无息支付，如质保期内出现质量问题，则相应扣减，质保期为12个月。
如买方出现资金困难，卖方给予3个月的付款宽限期，在此宽限期间内不视为买方违约，且卖方不得以此为由中断本项目的货物供应。








[bookmark: _Toc165216665]3.合同格式
产品购销合同

供方：                                   签订地点： 德阳市旌阳区  
需方：四川兴天元钢桥有限公司              签订时间：2026年    月    日
                                                 
[bookmark: auto_fouce_1]根据《中华人民共和国民法典》等有关的法律法规，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，就需方向供方订购2027年度标件事宜，一致同意签订本合同如下。
1、 采购内容
[bookmark: auto_fouce_2]1.1 产品名称、规格型号、数量及价格。
	[bookmark: auto_fouce_3]序号
	代 号
	名 称
	规格
	数量（套）
	含税单价
	含税单价
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1.2 供方向需方开具相应税率的增值税专用发票。供方未能按约提供增值税专用发票，需方有权拒付相应货款。若因国家税务政策变化导致税率调整，不含增值税价格不变，具体税金以变更后的税率计算。
1.3 此单价内容包括材料原价、装车费、运杂费、运输损耗费、库存保管费、库存损耗费、出库费、采购费等所有相关费用，供方保证本合同履行过程中绝不以任何名目向需方追加任何费用，包括但不限于原材料涨价、运输保险、能耗调差、道路保畅、燃油、排放环保增补费用等，合同履行中所涉一切费用均已包含在合同单价及总价中，供方日后不得以任何理由要求需方额外支付。 
1.4 本合同包含运输费，则货物的运输费用由供方承担，供方负责货物的装货并码放整齐，严禁抛掷和倾倒，否则需方有权不予验收，由此给需方造成的损失由供方承担。如因需方原因导致的不能及时卸车，供方应予以谅解，且不能就此提出费用补偿或赔偿。
2、技术质量要求及标准
[bookmark: auto_fouce_6]2.1 高强度螺栓连接副应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》（GB/T1231-2024）的要求。
2.2 同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度(当螺栓长度小于或等于100mm时,长度相差小于或等于15mm；当螺栓长度大于100mm时,长度相差小于或等于20mm,可视为同一长度)、机械加工、热处理工艺、表面处理类型的螺栓为同批;同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、机械加工、热处理工艺、表面处理类型的螺母为同批；同一性能等级、材料、炉号、规格型式、机械加工、热处理工艺、表面处理类型的垫圈为同批。分别由同批螺栓、螺母、垫圈组成的螺栓连接副为同批螺栓连接副。同批螺栓连接副最大数量为3000套，数量少于上述规定时亦应视为一批。
2.3 抗剪螺柱(SD)及瓷环应符合《紧固件 电弧螺柱焊用螺柱和瓷环》（GB/T10433-2024）的要求。
2.4抗剪螺柱(SD)应按相同型号规格、相同生产批号组成检验批，同批最大数量应为：直径小于或等于12mm时，应不大于10000套；直径大于12mm时，应不大于5000套。进场数量少于上述规定时亦应视为一批。
[bookmark: auto_fouce_7]2.4 产品外包装上需注明相应的产品名称、规格、数量、批次号、厂家信息等，并提供对应的材质检验证书，需经需方技术部门签字确认后方可生效。
[bookmark: auto_fouce_8]2.5 无论货物是否已投入使用，供方所供货物存在质量问题的，应及时退换货，不得以任何理由拒绝。若因供方提供的物资不合格，供方须承担因此造成的一切损失费用，包括不限于安全事故、工期延误等损失。
[bookmark: auto_fouce_10]2.6 所有物资必须有检验合格证、厂家生产日期及生产信息等书面资料随货同行办理入库。供方不能完整交付货物及本款规定的单证的，必须在3日内补齐，否则视为未按合同约定交货。
[bookmark: auto_fouce_13]3、运输方式和费用负担：汽车运输到厂，进厂车辆需保证排放标准达到国六及以上标准，由供方负责运输、送货到需方指定交货地点并承担相关费用。
4、交货期和交货地点
4.1 合同有效期：             。
4.2 交货地点：            。
[bookmark: auto_fouce_15]4.3 收货人：              联系电话：             。
5、质保期及售后服务要求 
[bookmark: auto_fouce_17]5.1 供方提供的产品质保期为自最终一批货物验收合格后：12个月，质保期内出现质量问题，应无条件调换或退货，供方接到调换通知后，24小时内完成调换，产生的费用由供方自行负责。
[bookmark: auto_fouce_18]5.2 供方须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。第一责任跟踪售后人联系人：     ，手机：       。如因联系人更换、失联、迟延响应等导致售后服务未按本合同约定时限要求完成的，视同供方违约，需方可据此追究全部损失，由供方承担全部后果。
6、结算、付款方式
6.1基准价：原材料价格参考 “我的钢铁网”公布的《特钢综合指数月指数》（以下简称“特钢指数”）。以2026年10月的特钢指数为基准。
6.2比较价：与2026年10月特钢指数相比，供应期内（当月月度指数）特钢指数涨跌差额超过5%时，对价格进行相应调整，差额在5%及以内不予调整（例：11月21-12月20日供应的物资按照11月指数结算）。
6.3调整规则如下：当供应期内特钢指数涨跌差额>5%时，结算单价为=中标单价*[1+（涨跌差额±5%）]，例：某供应期《特钢综合指数月指数》涨幅为10%，则结算单价为：中标单价*[1+（10%-5%）]；某供应期《特钢综合指数月指数》跌幅为10%，则结算单价为：中标单价*[1+（-10%+5%）]。
6.4 当批次完成交货，验收合格结算办理完成后，90天内支付当期货款结算金额95%的价款，剩余5%价款，如质保期内未出现任何质量问题，则待质保期满后30天内无息支付，如质保期内出现质量问题，则相应扣减。
[bookmark: auto_fouce_19]6.5 需方在支付货款前，供方须开具相应货款金额的增值税专用发票。需方支付最后一笔货款前，供方须开具全部货物足额的增值税专用发票。
7、验收及提出异议期限
7.1 验收标准：按照本合同2.1~2.4条款标准执行。
[bookmark: auto_fouce_20]7.2 如对供方交付的合同标的物有异议，需方应在收货后一个月内提出，但需方在货物投入使用后发现隐蔽瑕疵的，提出异议期限延长至质保期届满之日。供方在接到需方通知后的 5日内做出处理。 对产品质量的异议不受该时间限制，随时发现可随时提出异议和处理意见。供方应在接到需方通知后及时运走存在质量问题的产品，供方超过24小时仍未运走的，需方按照0.5万元/天收取场地占用费（实际占用费高于该标准的，以实际占用费计算）；自需方通知后，该批次产品的储存、装卸、运输、保管等所有相关费用及风险均由供方承担；同时供方应在接到需方通知后3日内完成更换，更换产生的所有费用由供方承担，因产品更换等造成需方损失的均由供方承担。
7.3 如合同标的物在使用中（包括供方自行使用或者第三方使用）因质量问题或货物缺陷等导致需方被主张违约或者损害赔偿的，由供方承担所有的赔偿责任（包括但不限于损害赔偿、罚款、违约责任、诉讼费、鉴定费、评估费、律师费等）。
[bookmark: auto_fouce_21]7.4 需方有权随时检查供方供货数量或重量，供方应配合需方的检查。需方对供方交货数量的检查结果与供方主张存在差异的，以需方计量数据为准。 
8、 违约责任
[bookmark: auto_fouce_24]8.1 供方未能按合同规定的时间将合同标的物交付需方，需方将延期支付此合同所有货款，供方晚交货1天，需方晚付款3天；供方晚交货3天以上（含3天），每晚一天需方晚付款5天，依此累加。供方不得以道路限行、交管、环保政策、出入厂手续延迟等任何不可归责于需方的情况为由推卸迟延交货的违约责任，相关风险与费用一律由供方承担。
[bookmark: auto_fouce_25][bookmark: auto_fouce_26]8.2 供方未能按合同规定的时间将合同标的物交付需方，自每一批次约定交货期届满次日起，按批次分别计算违约金，供方每延迟1天交付将向需方支付该批次货物金额1‰的违约金，延迟3天以上10天（含第10天）以下则每日支付该批次货物金额5‰的违约金，延迟10天以上则每日支付该批次货物金额1%的违约金，违约金总额不超过合同额的30%。延迟10天以上，需方有权单方解除合同并要求供方赔偿实际损失，且违约金不影响需方主张超出违约金的实际损失赔偿。需方也可要求供方继续交付合同标的物的义务。
[bookmark: auto_fouce_27]8.3 若供方交付给需方的合同标的物的机械性能或化学成分不合格（包括但不限于需方后续复验、第三方检测、实际使用中暴露的缺陷），需方有权退货，供方应无条件接受并赔偿需方的损失。
[bookmark: auto_fouce_28]8.4 需方按期支付供方相应货款，逾期部分按中国人民银行同期活期存款利率支付利息，不承担除该利息外的其他违约金。若供方存在违反合同义务、交付义务或产品存在质量、数量或文件瑕疵，需方有权暂停支付货款，暂停期间不应视为需方违约，且供方不得据此主张任何权利。
[bookmark: auto_fouce_29]8.5 供方交付的货物质量不符合合同规定的，需方有权终止本合同，供方应按该货物的总价30%向需方支付违约金，并须退还需方已经付给供方的货款及其利息。若需方选择继续履行合同，供方须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给需方，否则，视作供方不能交付货物而违约，按8.2条规定由供方支付违约金给需方。
[bookmark: auto_fouce_30]8.6 未经对方书面同意，任何一方不得将本合同涉及内容及对方商业秘密以任何方式透露给第三方，否则对方有权要求违约方赔偿其全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费、赔偿款、差旅费等，以及需方预期利润损失、商业声誉损失等间接损失）；本保密条款在双方合作终止后仍对双方具有约束力。
[bookmark: auto_fouce_31]8.7 如需方使用供方有缺陷的货物导致了需方或第三方的财产、人身损失，由此产生的一切责任和费用应由供方承担（包括但不限于财产损失、人身损失、调查费、技术鉴定费、保全担保费、理索赔事宜所支付的开支、律师费用及其他与索赔有关的费用）。
9、其它约定
9.1 供方开具的增值税专用发票，必须保证票面信息全部真实、准确，相关内容与本合同一致。供方开具的发票不合格，需方有权延迟支付款项直至取得符合上述要求的发票为止，且不承担任何违约责任，供方的各项合同义务仍按合同约定履行。
[bookmark: auto_fouce_32]9.2 如供方违反国家法律、法规以及政策等相关规定向需方开票、提供增值税抵扣凭证，由供方自行承担相应法律责任。如果由于供方违反国家法律、法规以及政策等相关规定造成需方的经济损失及引起税务问题的，供方应承担向需方的赔偿责任，包括但不限于货款、违约金、税款、滞纳金、罚款等相关损失等。
10、合同争议的解决
本合同项下发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向需方注册地的人民法院提起诉讼。
[bookmark: auto_fouce_33]11 、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后即生效。
[bookmark: auto_fouce_34]12、本合同正本一式叁份，需方贰份，供方一份，具有同等法律效力。
[bookmark: auto_fouce_35]13、往来联系约定：
文书、单据、函件的送达：供需双方日常往来的交易文书、司法文书、单据、函件等材料的指定接受地址如下：
需方接受地址：四川省德阳市图们江路29号     接收邮箱：120021702@qq.com
供方接收地址：                              接收邮箱：

	需   方
	供   方

	单位名称：四川兴天元钢桥有限公司
	单位名称： 

	单位地址：德阳市图们江路29号
	单位地址：


	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代表人：
	委托代表人：

	电    话：0838-2602233
	电    话： 

	传    真：0838-2906872
	传    真：  

	开户银行：
	开户银行：

	账    号： 
	账    号：

	税    号：

	税    号：








第六部分 附件-投标书格式
 附件1、单位基本情况表
	单位名称(公章)
	　

	注册地址
	　
	邮政编码
	　
	成立时间
	　

	员工总人数：
	　
	其中高级职称人数
	　
	其中中级职称人数
	　
	其中初级职称人数
	　
	其中技工人数
	　

	法定代表人
	姓名
	　
	技术职称
	　
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	　
	技术职称
	　
	电话
	　

	业务联系人
	姓名
	　
	技术职称
	　
	电话
	　

	营业范围
	　
	营业执照号
	　

	财务情况
	注册资金
	　
	是否一般纳税人
	是/否

	
	开户银行
	　
	开户账号
	　

	生产能力
	年生产能力
	　
　

	质量认证
	应募单位是否具有有效的ISO9000质量管理体系认证书
	是/否
	证书有效期
	202_年_月至202_年_月

	履约信用
	是否在近年经营活动中有重大安全、质量事故、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况
	是/否

	备注
	后附营业执照、开户许可证、质量体系认证证书、近年第三方检测报告







附件2 法定代表人授权书
法定代表人授权书
本人      系         的法定代表人，现委托      为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义代理                投标事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：授权书签发之日起30日内。
代理人无转委托权。
附：（1）法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。


委    托    人：                   
法 定 代 表 人：
身 份 证 号 码：                   
委 托 代 理 人：
身 份 证 号 码：                    

日    期：     年    月    日









附件3、业绩证明表
业绩证明表
	序号
	项目名称
	采购人名称
	采购物资品种
	中标数量
	中标金额（万元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（签章）：
日 期： 年   月   日

                                                         


